Réalisation d’un sol coulé sans joints répondant à la norme DIN EN 1177:2008

**Preuve de livraison**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Certification des****qualités mécaniques****du revêtement d’après****la norme DIN EN 1177:2008** | D’après le laboratoire:Certificat d’essai:Numéro du certificat d’essai: |
| **Preuve de la****compatibilité****environnementale****d’après la norme****DIN 18035-6:2014-12:** | D’après le laboratoire:Certificat d’essai:Numéro du certificat d’essai: |

| **Position** | **Quantité** | **Portée des services** | **Prix unitaire**  | **Total**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mètre linéaire | Protection des abords périphériques et des éléments adjacents avec du ruban adhésif et du plastique afin d’éviter toute contamination lors de la réalisation du sol coulé, y compris l'enlèvement et l'élimination en déchetterie agréée après installation du revêtement | mètre linéaire/€ | € |
| 2 | m² | Fourniture d’un revêtement coulé sans jointspermettant d’amortir les chutes d’après la norme DIN EN 1177:2008 et l’évaluation des impacts environnementaux répondant à la norme DIN 18035-6:2014-12 à fournir et à mettre en oeuvre professionnellementProduit: **REGUPOL playfix fun**Epaisseur totale du revêtement: \_\_\_ mmHauteur de chute libre allant jusqu’à: \_\_\_ mCouche de base: Granulats de caoutchouc SBR noir **REGUPOL** enrobés par liant polyuréthaneEpaisseur: \_\_ mmCouche supérieure de finition: Granulats EPDM enrobés par du liant polyuréthaneEpaisseur de la couche de finition: 10 mmCouche de finition: Granulats EPDM lissés pour en rendu sans joints | m²/€ | € |

| **Position** | **Quantité** | **Portée des services** | **Prix unitaire**  | **Total**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Version: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LiantCouleur: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Somme: €**